ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции обновленного стандарта Национального объединения строителей  СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011

«ПРОКЛАДКА ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ».

1 Обоснование целесообразности пересмотра СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011
При разработке  в 2010-2011 годах СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011срок действия  стандарта,  в связи  с интенсивным развитием техники ГНБ, был установлен 5-7 лет.
После издания СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011«Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»  широко используется проектными и производственными организациями РФ, стран СНГ и Прибалтики, т.к. является единственным и универсальным нормативно-техническим документом, регламентирующим весь круг вопросов  связанных с прокладкой  закрытых переходов подземных инженерных коммуникаций различного назначения бестраншейным методом ГНБ, начиная от инженерных изысканий, проектирования, производства работ и заканчивая испытаниями и приемкой готового объекта.    
До сих пор, с момента издания, в документ внесена одна поправка в п. 7.4.3 по расчету осадки поверхности грунта в центре возможной мульды оседания над буровым каналом. 

Вместе с тем, практика применения в подземном строительстве данного, впервые разработанного, документа ставит новые вопросы, требующие отражения в его структуре и содержании. На сегодняшний день имеется большое количество замечаний и предложений по изменению стандарта от саморегулируемых, профессиональных общественных и  производственных организаций, включая:

- СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»;

- Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ);

- ООО «НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙ»/ГК ЮНИРУС;  ООО «СУ-91»; МУП «Водоканал» г. Хабаровск;  ООО «СтройКомТехнология»; ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ»;  ООО «Сентябрь»; ООО «Ярославский Подводник»;  ООО «Глобал Марин Дизайн»; ООО «Волгоспецмонтаж»; ООО « Газпром трансгаз Екатеринбург»;  ЗАО «КРоСС, Лтд»; ООО «Вертикаль»; ООО «Пневматик» и другие.
В соответствии с разделом 8 СТО НОСТРОЙ 1.1 – 2010, необходимость значительного изменения содержания  и структуры СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, на основе анализа замечаний и предложений специализированных производственных организаций, опыта его применения с 2011 г., требует пересмотра документа с разработкой актуализированной и обновленной версии стандарта взамен действующего.
В соответствии с положениями раздела 6 СТО НОСТРОЙ 1.1 – 2010 пересмотр СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, его утверждение, регистрация, издание и введение в действие проводится в порядке, установленном для вновь разрабатываемых стандартов. В соответствии с разделом 9 СТО НОСТРОЙ 1.1 – 2010, при утверждении и введении в действие взамен СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 актуализированной версии пересмотренного стандарта, отменяется действующий.   
2 Сроки разработки первой редакции обновленного стандарта:

Начало – март 2015г.

Окончание – июнь 2015г.

3 Характеристика выполненного пересмотра
При разработке первой  редакции изменения, дополнения и редакционные правки внесены, практически, в каждый раздел СТО.
Раздел 1 «Область применения» дополнен приложением А «Области и условия применения метода горизонтального направленного бурения для прокладки инженерных коммуникаций».

Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнен рядом новых ГОСТ на используемые материалы и изделия.

Раздел 3 «Термины и определения»: выполнены редакционные правки.

Раздел 4 «Обозначения и сокращения»: изъято обозначение ФОИВ, как употребленное 1 раз.

Раздел 6 «Инженерные изыскания»: кроме редакционных и смысловых правок дополнен рядом пунктов, уточняющих параметры и способы проведения инженерно-геологических изысканий.

Раздел 7 «Проектирование перехода»: внесены уточнения по порядку согласований и составу проекта ЗП, положению трассы и заглублению ЗП. Дан новый рисунок 7.1 с примером построения продольного профиля скважины, изменены допустимые интервалы углов входа и выхода. Даны новые п.п. 7.3.19 – 7.3.21, уточняющие определения длины скважины, порядок подбора буровой установки, выбор положения точек входа и выхода. Вместо минимального приближения 1,0 введено значение не менее 6-ти диаметров бурового канала, но не менее 1,5 м (п. 7.3.3).

Раздел 8 «Производство работ»: дополнен состав подготовительных работ (п.п. 8.3.1; 8.3.2), дано допущение по использованию одно-площадочной схеме (п. 8.3.3), откорректированы рекомендуемые размеры рабочих площадок (п. 8.3.6) и состав исполнительной документации  (п. 8.5.14). Внесены изменения в порядок сборки плети труб перед протягиванием (п. 8.7.1.4) и выбора типа соединений ПЭ труб (п. 8.7.1.2). Дан расчет объема воды нулевой плавучести при протягивании (п. 8.8.8.2) и методы утепления технологических трубопроводов (п. 8.10.2).

Раздел 9 «Буровые растворы» полностью переделан.

Раздел 10 «Особенности прокладки газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» дополнен указаниями по выбору заглубления ниже дня водоема (п. 10.1.11), составом работ по одно-площадочной схеме (п. 10.1.18).

Раздел 11 «Контроль выполнения работ» дополнен указаниями по выполнению входного и производственного контроля.

Раздел 12 «Правила безопасного выполнения работ»: в качестве ссылочного использован профессиональный стандарт оператора комплекса ГНБ (разработка 2015 г.), уточнен необходимый состав спецодежды и личных средств защиты.

Раздел 13 «Охрана окружающей среды» дополнен перечнем необходимых требований нормативных документов (п. 13.1.1), указанием по порядку уточнения положения препятствий в створе перехода (п. 13.1.5), дана конструкция страховочных рельсовых пакетов (рисунок 13.1).

Приложение Б по управлению рисками полностью переделано. 
В состав СТО включено новое приложение В «Требования по допускаемым приближениям проектируемой скважины ГНБ к существующим объектам», откорректированное по сравнению с МСП. 

Приложения Д и Е дополнены в части состава необходимого технологического оборудования, дефектоскопии буровых штанг. 

Даны новые приложения по компонентам и составам бурового раствора.

Даны новые приложения Л и М с формами актов приемки пилотной и расширенной скважин. 

Приложение С дополнено в части состава исполнительной документации, предъявляемой при сдаче работ.

Дополнена библиография. 

4 Характеристика объекта стандартизации

4.1 Объектом стандартизации являются правила инженерных изысканий, проектирования, производства, контроля качества и приемки работ при  прокладке подземных инженерных коммуникаций различного назначения (водопровод, канализация, тепловые сети, электрокабели, кабели связи, газо-нефтепроводы), сооружаемых методом горизонтального направленного бурения.

4.2 Актуальность данного метода заключается в ежегодном увеличении объ​емов гражданского и промышленного строительства, возрастании протяжен​ности газо- и нефтепродуктопроводов. Особое место в ряду областей использования ГНБ, занимает прокладка различного рода коммунальных сетей в населенных пунктах России, где трубопроводные коммуникации находятся в неудовлетворительном состоя​нии. Работы по прокладке подземных инже​нерных коммуникаций методом ГНБ проводятся, практически, во всех типах грунтов, включая сложные инженерно-геологические условия, водонасыщенные грунты и скальные включения.

5 Взаимосвязь с другими стандартами

Обновленная версия Стандарта разрабатывается как актуализированная редакция СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 1.1 – 2010 и документа «Порядок организации работ по формированию, ведению и реализации Программы стандартизации Национального объединения строителей» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2014 г.). 
Обновленный стандарт тесно связан и соответствует требованиям нормативно-технических документов по проектированию и строительству наружных сетей водоснабжения и канализации, тепловых сетей, магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газораспределительных систем, правилам устройства электроустановок, а также соответствующим положениям национальных стандартов РФ и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти. При разработке стандарта учтены зарубежные Технические руководства и правила по горизонтальному направленному бурению: США, Европа, Канада, Австралия и др.

6 Разделы обновленного стандарта
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7 Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных и других стандартов.  

Пересмотр СТО 2.27.17-2011 выполнен на основе замечаний и предложений специализированных производственных организаций, опыта применения документа с 2011 г. в практике проектирования и строительства, новейшего передового отечественного и зарубежного опыта прокладки подземных коммуникаций методом ГНБ. В документе взаимосвязаны и регламентированы все этапы организации прокладки различных типов инженерных коммуникаций от изысканий до приемки готового объекта, учтены особенности прокладки нефте и газопродуктопроводов (в т.ч. подводных переходов).

Специальные разделы посвящены обеспечению производства работ в сложных инженерно-геологических условиях, охране окружающей среды и предотвращению аварийных ситуаций. Проанализированы риски организации-производителя работ по ГНБ, возможности их снижения и управления. Даны указания по подбору составов, расчетам необходимых объемов, контролю параметров буровых растворов для различных условий строительства, рекомендации по подбору оптимального бурового оборудования. В приложениях даны формы ведения исполнительной документации и актов приемки выполненных работ. Стандарт разработан в соответствии с требованиями к содержанию, порядком оформления и утверждения установленными ГОСТ Р 1.4-2004 и СТО НОСТРОЙ 1.1-2010, в развитие действующих на территории России нормативных документов по проектированию и строительству подземных инженерных коммуникаций. Основные нормативные положения разрабатываемого стандарта оформлены в виде разделов, поделенных на подразделы, пункты, подпункты.
8 Научно-технический уровень обновленного  стандарта
Обновленная версия  СТО 2.27.17-2011 соответствует мировому и отечественному опыту проектирования и строительства подземных коммуникаций методом ГНБ, последним достижениям науки и техники в области бестраншейной прокладки подземных коммуникаций.

9 Технико-экономическая эффективность от внедрения обновленного стандарта

Использование и неукоснительное соблюдений положений обновленного стандарта позволит:

- повысить качество и обоснованность проектной документации;

- увеличить производительность строительных работ;

- предотвратить возникновение аварийных ситуаций или минимизировать их последствия;

- обеспечить соблюдение требований по охране окружающей среды, сохранности зданий и сооружений в зоне буровых работ;

- предотвратить случаи травматизма бурового персонала;

- обеспечить проведение работ только квалифицированным и прошедшим обучение персоналом, с использованием сертифицированного оборудования;

- повышение эффективности использования энергоресурсов.

10  Предполагаемый срок введения обновленного стандарта в действие 

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – январь 2016 г., с учетом времени необходимого для оформления и типографского издания, предлагается ввести стандарт в действие с марта 2016г.
11 Сведения о рассылке обновленного с стандарта на отзыв
Перечень комитетов НОСТРОЙ, СРО и сторонних организаций, которым проект обновленного стандарта рассылается на отзыв

1. Управление технического регулирования НОСТРОЙ

2.Профильные  Комитеты НОСТРОЙ:
	№ п/п
	Название комитета

	1
	Комитет по освоению подземного пространства

	2
	Комитет по транспортному строительству

	3
	Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства

	4
	Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса

	5
	Комитет по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий

	6
	Комитет по промышленному строительству


3. Саморегулируемые организации:

	№ п/п
	Название организации
	Адрес организации

	1
	НП «Объединение строителей подземных сооружений»
	

	2
	СРО НП «МОД «Союздорстрой»
	

	3
	СРО НП «ДОРМОСТ»
	

	6
	НП «Балтийский строительный комплекс»
	

	7
	НП «Строители Петербурга»
	

	8
	НП «Строители Ленинградской области»
	


4. Сторонние организации

	№ п/п
	Название организации
	Адрес организации

	1
	 Национальное объединение проектировщиков
	

	2
	ОАО «ВНИИСТ
	

	3
	ОАО «Мосинжпроект
	

	4
	ООО «Каналстройпроект»
	

	5
	НИИОСП им. Герсеванова
	


12 Перечень комитетов НОСТРОЙ, СРО и сторонних организаций, с которыми согласовывается проект обновленного стандарта

1. Управление технического регулирования
2. Профильные Комитеты НОСТРОЙ:
	№ п/п
	Название комитета

	1
	Комитет по освоению подземного пространства

	2
	Комитет по транспортному строительству

	3
	Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства

	4
	Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса


3. Саморегулируемые организации:

	№ п/п
	Название организации
	Адрес организации

	1
	НП «Объединение строителей подземных сооружений»
	


3. Сторонние организации

	№ п/п
	Название организации
	Адрес организации

	1
	Национальное объединение проектировщиков
	


13 Дополнительные сведения

Положения первой редакции обновленного стандарта не противоречат действующим в РФ нормативным правовым актам.
Директор Филиала ОАО ЦНИИС

НИЦ «Тоннели и метрополитены»                                         Е.В. Щекудов

Руководитель разработки, 

заведующий сектором                                                             И.М. Малый
