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1. [bookmark: _Toc453054857][bookmark: _Toc457758874][bookmark: _Toc457767167]Общие сведения
	Проектирование подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 
	
	

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код


Основная цель вида профессиональной деятельности:
	Разработка проектной документации для строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.


Группа занятий:
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству
	
	

	(код ОКЗ[footnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)


Отнесение к видам экономической деятельности:
	42.20
	Строительство инженерных коммуникаций 

	71.12
	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

	(код ОКВЭД[footnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности] 

	(наименование вида экономической деятельности)



2. [bookmark: _Toc453054858][bookmark: _Toc457758875][bookmark: _Toc457767168]Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Обоснование инвестиций (предпроект) для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	6
	Сбор и анализ исходных архивных данных по геологическому и геоэкологическому строению территории, а также наличию и техническому состоянию подземных и наземных зданий и коммуникаций, расположенных вблизи проектируемых подземных инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий.
	A/01.6
	6

	
	
	
	Укрупненное социально-экономическое обоснование необходимости использования технологии сооружения инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. Подготовка списка основных возможных технических и технологических решений по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	A/02.6
	6

	
	
	
	Оформление технической документации, обосновывающей выбор основных технических решений для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий на основе выявленных факторов и процессов, контролирующих строительство и эксплуатацию объекта.
	A/03.6
	6


6

	B
	Проектирование подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий
	6
	Составление регламента и последующее участие в проведении и интерпретации результатов изысканий. Выявление и детальное количественное описание основных факторов и процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.
	B/01.6
	6

	
	
	
	Определение и обоснование проектных решений по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, учитывающих всю совокупность выявленных при изысканиях осложняющих факторов и процессов.
	B/02.6
	6

	
	
	
	Разработка проектной и рабочей документации для строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. При обоснованной по результатам изысканий необходимости, формулировка предложений по организации системы мониторинга при строительстве и эксплуатации инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.
	B/03.6
	6

	
	
	
	Осуществление авторского надзора, в том числе, и с использованием результатов мониторинга, за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	B/04.6
	6



3. [bookmark: _Toc453054859][bookmark: _Toc457758876][bookmark: _Toc457767169]Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. [bookmark: _Toc453054860][bookmark: _Toc457758877][bookmark: _Toc457767170]Обобщенная трудовая функция 
	Наименование
	Обоснование инвестиций (предпроект) для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	Код
	A
	Уровень квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Инженер-проектировщик.



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – специалитет, магистратура
Непрофильное высшее образование -  специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет


Дополнительные характеристики
	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	ЕКС
	-
	Инженер-проектировщик

	ОКПДТР
	22446
	Инженер

	
	22827
	Инженер-проектировщик

	ОКСО
	270102
	Промышленное и гражданское строительство


3.1.1. [bookmark: _Toc457758878][bookmark: _Toc457767171]Трудовая функция
	Наименование
	Сбор и анализ исходных архивных данных по геологическому и геоэкологическому строению территории, а также наличию и техническому состоянию подземных и наземных зданий и коммуникаций, расположенных вблизи проектируемых подземных инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий,
	Код
	A/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Оценка соответствия исходно-разрешительной документации, предоставляемой заказчиком, требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов.

	
	Сбор и анализ исходных архивных данных для проектирования: инженерно-геологическое и гидрогеологическое строение территории, уровень экологической нагрузки.

	
	Сбор сведений о наличии и состоянии вблизи объекта проектирования подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций).

	
	Предварительная оценка факторов и процессов влияющих на выбор проектных решений.

	
	Поиск и анализ современных технических и технологических решений прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Поиск и анализ нормативной документации по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологи

	
	Подготовка требований (регламентов) к техническим отчетам по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Определение методики и объема инженерных изысканий (регламента) необходимых для выбора проектных решений по строительству подземных инженерных коммуникаций.

	
	Оценка экономической эффективности строительства инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий.

	
	Выявление номенклатуры оборудования, их технических характеристик, а также технологии использования для возможного применения при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые умения
	Осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и нормативной документации по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Проводить анализ полноты и качества исходных материалов, предоставляемых заказчиком (исходно-разрешительная документация, архивная информация по изысканиям, данные об экологической нагрузке, результаты опробований зданий и сооружений (коммуникаций) задание на изыскания и проектирование,)

	
	Подготавливать обзоры, отзывы, отчеты, заключения по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Определять объемы и сроки проведения работ по сбору и анализу данных по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Уметь пользоваться профессиональными компьютерными программными средствами по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые знания
	Нормативная документация в изысканиях, проектировании и строительстве

	
	Нормативная документация по подземных инженерным коммуникациям, сооружаемым с применением бестраншейных технологий

	
	Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций

	
	Принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования, используемого в прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Российский и зарубежный опыт по проведению изысканий и разработки проектных решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Принципы проведения изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Методы определения основных технико-экономических показателей при изысканиях и проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Другие характеристики 
	-


3.1.2. [bookmark: _Toc457758879][bookmark: _Toc457767172]Трудовая функция
	Наименование
	Укрупненное социально-экономическое обоснование необходимости использования технологии сооружения инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. Подготовка списка основных возможных технических и технологических решений по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	Код
	A/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Технико-экономическое обоснование метода сооружения подземных коммуникаций.

	
	Разработка, на основе результатов этапа обоснования инвестиций, вариантов решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Обеспечение соответствия рассматриваемых проектных решений техническим заданиям и условиям, требованиям нормативных и нормативно- технических документов в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации), нормативных документов по технике безопасности и производственной санитарии

	
	Проведение сравнительных технических расчетов разрабатываемых вариантов решений прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Определение необходимых ресурсов для реализации предлагаемых проектных решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выполнение предварительных – укрупненных расчетов, подтверждающих технико-экономические показатели, установленные эскизными проектными решениями заказчика подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Подготовка отчетной документации по техническим и технологическим решениям для заказчика по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выбор и согласование с заказчиком оптимальных вариантов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий на основе анализа и сопоставления отечественного и зарубежного опыта, адаптированного к выявленным на стадии предпроекта факторам и процессам.

	
	Определение объемов, а также положения границ и глубины изысканий при изысканиях и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые умения
	Разрабатывать концептуальные документы по изысканиям проектированию прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Разрабатывать конструктивные решения по объектам капитального строительства с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических и геоэкологических условий района застройки.

	
	Выявлять и анализировать преимущества и недостатки вариантов проектных решений, оценивать риски, в том числе, геологические, связанные с реализацией проекта.

	
	Разрабатывать и представлять информационно-полные и ментально-наглядные презентационные материалы по проекту, выступать публично по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе программное обеспечение, необходимое для многовариантного обоснования проектов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Разрабатывать предложения к изысканиям, а также проектную документацию прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Уметь применять знания о технологических процессах прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов.

	Необходимые знания
	Требования нормативно-технических документов по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых организаций, санитарные нормы и правила).

	
	Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического регулирования (в случае необходимости) прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов.

	
	Закон о недрах, водное и земельное законодательство и правила охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании и обустройстве природной среды.

	
	Требования нормативно-технических документов, регламентирующих состав и содержание разделов проектно-изыскательской документации при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Общие сведения о существующих методиках инженерных расчетов, необходимые для изысканий, проектирования, прокладки, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Знаний о возможности применения, механизмов и оборудования, используемых при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, обладающих требуемыми характеристиками, определяемыми исходя из конкретных условий.

	
	Знаний о возможности использования строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при проектировании и строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, обладающих требуемыми характеристиками, определяемыми исходя из конкретных условий.

	
	Особенности проектирования конструктивных решений для территорий со сложными геотехническими, природно-климатическими и геоэкологическими условиями при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Современные методы многовариантного проектирования, методики проведения расчетов, создания чертежей и моделей с помощью систем автоматизированного проектирования.

	
	Перспективы технического, технологического, нормативно-правового и научно-методического развития отрасли прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Другие характеристики 
	-


3.1.3. [bookmark: _Toc457758880][bookmark: _Toc457767173]Трудовая функция
	Наименование
	Оформление технической документации, обосновывающей выбор основных технических решений для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий на основе выявленных факторов и процессов, контролирующих строительство и эксплуатацию объекта.
	Код
	A/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Определение эскизных комплексных планов расположения оборудования для прокладки выбранных вариантов подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Оформление эскизных планов расположения отдельных элементов оборудования для прокладки каждого варианта подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Оформление эскизов ведомостей и спецификаций оборудования для прокладки каждого варианта подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Составление, на основе представленных выше документов, технической записки Заказчику с оценкой преимуществ и недостатков каждого из вариантов подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	Необходимые умения
	Разрабатывать, в эскизном варианте, проектную и рабочую документацию для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий

	
	Определять исходные данные необходимые для многовариантного, эскизного проектирования прокладки подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Разрабатывать эскизы компоновочных планов и планов расположения оборудования для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий

	
	Формировать эскизы ведомостей и спецификаций оборудования для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий

	
	Изучать, анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации многовариантных, эскизных проектов прокладки подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Составлять обобщающие документы, представляющие заказчику преимущества и недостатки предлагаемых проектных решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	Необходимые знания
	Нормативная документация в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации).

	
	Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций.

	
	Особенности проектирования конструктивных решений для территорий со сложными геотехническими, природно-климатическими и геоэкологическими условиями при прокладке подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Компьютерные программные средства для объемного моделирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Методики многовариантного проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Методики технических расчетов, необходимых для многовариантного проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Методика многовариантной разработки компоновочных планов и планов расположения оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Другие характеристики 
	-


3.2. [bookmark: _Toc453054861][bookmark: _Toc457758881][bookmark: _Toc457767174]Обобщенная трудовая функция 
	Наименование
	Проектирование подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий
	Код
	B
	Уровень квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Ведущий инженер-проектировщик. 



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование -   специалитет, магистратура
Непрофильное высшее образование -  специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование программы профессиональной переподготовки

	Требования к опыту практической работы
	Не менее пяти лет в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет


Дополнительные характеристики
	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	ЕКС
	-
	Ведущий инженер

	ОКПДТР 
	22446
	Инженер

	
	22827
	Инженер-проектировщик

	ОКСО
	270102
	Промышленное и гражданское строительство


3.2.1. [bookmark: _Toc457758882][bookmark: _Toc457767175]Трудовая функция
	Наименование
	Составление регламента и последующее участие в проведении и интерпретации результатов изысканий. Выявление и детальное количественное описание основных факторов и процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.
	Код
	B/01.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Контроль за проведением инженерных изысканий на объекте, включающий выполнение условий технического задания на изыскания и качества проведения бурения, отбора проб грунтов ненарушенного сложения, испытания грунтов для определения необходимых физико-механических характеристик и состава подземных вод, а также полноту использования при интерпретации изысканий архивных данных и результатов опробования зданий и сооружений, находящихся в пределах расчетной зоны риска.

	
	Оценка полноты и достоверности результатов инженерных изысканий для обоснования на их основе проектных решений по строительству, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий. При невыполнении этих условий, обоснование дополнительных изысканий.

	
	Написание совместно с изыскателями геотехнического обоснования требований к проектным решениям, учитывающих инженерно-геологическую, гидрогеологическую и геоэкологическую ситуацию на объекте, а также наличие в пределах расчетной зоны риска наземных и подземных зданий и сооружений с выявленными в процессе их обследования характеристиками надежности

	
	Сопровождение экспертизы и согласование проектно-сметной документации по изысканиям и проектированию прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в соответствии с требованиями действующего законодательства

	Необходимые умения
	Оценка качества проведения изысканий применительно к их использованию при проектировании инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Учет влияния инженерно-геологических, гидрогеологических и геоэкологических факторов и процессов на выбор основных проектных решений (геотехническое обоснование) по строительству инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий при наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций).

	
	Сопровождение в экспертизе основных положений геотехнического обоснования проектных решений по строительству инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Определять типовые решения элементов и узлов, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в соответствии с функциональными, технологическими, санитарными и другими требованиями, установленные заданием на проектирование

	
	Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач геотехнического обоснования проектирования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Разрабатывать и представлять презентационные материалы по геотехническому обоснованию проекта прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые знания
	Основные положения по геотехническому обоснованию проектов строительства инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий

	
	Нормативная документация в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий при наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций).

	
	Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций.

	Другие характеристики 
	-


3.2.2. [bookmark: _Toc457758883][bookmark: _Toc457767176]Трудовая функция
	Наименование
	Определение и обоснование проектных решений по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, учитывающих всю совокупность выявленных при изысканиях осложняющих факторов и процессов.
	Код
	B/02.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Использование предварительного обоснование проектных решений на основе геотехнического заключения по объекту в качестве эталона для выбора проектного решения и составления всей необходимой документации.

	
	Сбор и анализ сведений о существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникациях с применением бестраншейных технологий. Сравнение этих сведений с вариантами, предложенными в геотехническом заключении.

	
	Определение и обоснование типовых решений элементов и узлов систем прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в соответствии с данными геотехнического заключения, функциональными, технологическими, санитарными и другими требованиями, установленные заданием на проектирование.

	
	Оформление пояснительной записки к проектной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Определение основного технического и технологического оборудования, необходимого при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Определение затрат времени и средств по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Подготовка проектно-сметной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Учет в стоимости работ изменения социально-экономической ситуации, обусловленное строительством подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Определение методики натурных испытаний, проложенных подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Определять методики проектирования, проведения и интерпретации мониторинговых исследований в процессе строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Определение технических требований к смежным системам (электроснабжение, вентиляция, противопожарная система, архитектура, конструкции), а также разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочего проекта

	
	Определение состава и плана проведения работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выбор и определение основных технических и технологических параметров прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выбор и определение объемно-планировочных решений, учитывающих наличие в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций), подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Подготовка материалов и сопровождение экспертизы и согласование проектно-сметной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в соответствии с требованиями действующего законодательства

	Необходимые умения
	Учитывать требования предварительного обоснование проектных решений на основе геотехнического заключения по объекту.

	
	Определять типовые решения элементов и узлов, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в соответствии с геотехническими, функциональными, технологическими, санитарными и другими требованиями, установленные заданием на проектирование

	
	Определять материал и способы соединения труб, используемых при устройстве различных видов систем прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выполнять, с учетом геотехнических условий, расчет элементов и узлов систем, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выполнять расчет технико-экономических показателей разрабатываемых элементов и узлов, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Учитывать в стоимости работ изменение социально-экономической ситуации, обусловленное строительством подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Обосновывать, с геотехнических, технических и социально экономических позиций, принятые проектные решения по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Подготавливать проектно-сметную документацию для проведения монтажных и пуско-наладочных работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Разработка методики натурных испытаний, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Разработка методики проектирования, проведения и интерпретации мониторинговых исследований в процессе строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач многовариантного проектирования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Необходимые знания
	Нормативная документация в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий при наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций).

	
	Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций.

	
	Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Компьютерные программные средства для объемного моделирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Методики натурных испытаний, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Методы проектирования, проведения и интерпретации мониторинговых исследований в процессе строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Требования к разработке проектно-сметной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Принципы классификации подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий по назначению, по геотехническим условиям, по способу прокладки трубопроводов, по социально-экономическому эффекту.

	
	Современные нормативно-правовые, технические и информационно-технологические решения, а также перспективы роста инвестиционной привлекательности отрасли прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Методики проектирования инженерных сооружений с учетом геотехнических условий и их конструктивных элементов по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Методы расчетов с учетом взаимодействия проектируемого сооружения и горного массива, необходимые для проектирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Другие характеристики 
	-


3.2.3. [bookmark: _Toc457758884][bookmark: _Toc457767177]Трудовая функция
	Наименование
	Разработка проектной и рабочей документации для строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. При обоснованной по результатам изысканий необходимости, формулировка предложений по организации системы мониторинга при строительстве и эксплуатации инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий
	Код
	B/03.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Оценка необходимости мониторинговых исследования при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	При доказанной необходимости обоснование и составление, совместно с изыскателями проекта проведения и интерпретации мониторинговых исследований.

	
	Составление принципиальных схем и графической части проекта по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Разработка метрологического обеспечения, выбор методов и средств измерений при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Выполнение расчетов, в том числе и геотехнических, подтверждающих показатели, установленные техническим заданием по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с разработчиками смежных систем и конструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Определение состава вспомогательного оборудования и материалов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Определение мест и способов утилизации пульпы при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и оценкой влияния проходки на геоэкологическую ситуацию.

	
	Разработка предложений по применению оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и оценкой влияния на геоэкологическую ситуацию.

	
	Разработка планов расположения основного и вспомогательного оборудования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и оценкой влияния на геоэкологическую ситуацию.

	
	Оформление графической части проектной документации и рабочей документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Оформление ведомостей работ при изысканиях и проектировании прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Оформление основных строительных параметров прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, с учетом возможного влияния на подземные и наземные здания и сооружения (коммуникации), находящиеся в пределах расчетной зоны риска

	
	Оформление объемно-планировочных решений прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, с учетом возможного влияния на подземные и наземные здания и сооружения (коммуникации), находящиеся в пределах расчетной зоны риска.

	
	Оформление законченной проектной и рабочей документации, подготовка к выпуску в необходимом количестве экземпляров

	Необходимые умения
	Применять стандартные методы расчета при изысканиях, проектировании прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, а также мониторинговым исследованиям при их строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации).

	
	Определять оптимальную по геотехническим, функциональным, технологическим, экономическим, санитарно-гигиеническим, а также с учетом расположения охранных зон и расчетных зон риска, схемы прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Рассчитывать количество необходимого основного и вспомогательного оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Разрабатывать варианты размещения и план расположения основного и вспомогательного оборудования, мест утилизации пульпы на основе разработанного компоновочного плана прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и учетом влияния на геоэкологическую ситуацию.

	
	Оформлять законченные проектно-изыскательские и проектно-конструкторские работы для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Необходимые знания
	Требования нормативно-технических документов по изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых организаций, санитарные нормы и правила).

	
	Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций.

	
	Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Компьютерные программные средства для объемного моделирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Принципы классификации подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий по назначению, по геотехническим условиям, по способу прокладки трубопроводов, по социально-экономическому эффекту.

	
	Основные элементы хозяйственно-питьевых водопроводов и требования к ним для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и учета требований экологической безопасности.

	
	Правила и требования оформления проектной документации и рабочей документации для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Классификация основного и вспомогательного оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий по критериям условий использования в конкретной геотехнической ситуации

	
	Методики изысканий и проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Другие характеристики 
	-


3.2.4. [bookmark: _Toc457758885][bookmark: _Toc457767178]Трудовая функция
	Наименование
	Осуществление авторского надзора, в том числе, и с использованием результатов мониторинга, за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.
	Код
	B/04.6
	Уровень (подуровень) квалификации
	6



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Организация контроля за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации для строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в том числе, с использованием мониторинговых исследований.

	
	Оперативная интерпретация результатов контроля, в том числе и мониторинговых исследований, направленная на обоснование оперативных и долгосрочных мероприятий по устранению аварийных ситуаций.

	
	Освидетельствование промежуточных и скрытых работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Ведение журнала авторского надзора, составление актов освидетельствования и иной необходимой документации при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Контроль за своевременным и качественным исполнением указаний и рекомендаций авторского надзора при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Уточнение проектной документации, внесение изменений в проектную документацию при изменении технических решений и оборудования, а также возможности возникновения аварийных ситуаций в процессе строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Освидетельствование и принятие решений о приемке проложенных подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в составе комиссии по приемке

	Необходимые умения
	Организовывать и проводить работу по авторскому надзору, в том числе и с использованием мониторинговых исследований, за прокладкой и эксплуатацией подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Проводить освидетельствование промежуточных и скрытых работ в том числе и с использованием мониторинговых исследований, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	
	Оценивать соблюдение исполнителями работ, утвержденных проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения, выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	Необходимые знания
	Требования нормативно-технических документов по изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых организаций, санитарные нормы и правила).

	
	Требования законов и иных нормативно правовых актов к порядку внесения дополнений и изменений в проектную документацию.

	
	Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку передачи объектов капитального строительства и к документальному оформлению сдачи-приемки выполненных работ при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.

	
	Современные методы контроля качества строительно-монтажных работ при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий.

	
	Организационно-методические документы, регламентирующие осуществление авторского надзора, в том числе и мониторинговых исследований, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

	Другие характеристики 
	-


4. [bookmark: _Toc453054862][bookmark: _Toc457758886][bookmark: _Toc457767179]Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. [bookmark: _Toc457583652][bookmark: _Toc457758887][bookmark: _Toc457767180]Ответственная организация-разработчик
	ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), г. Москва

	(наименование организации)

	
	Кузьмин Дмитрий Владимирович, исполнительный вице-президент
	
	

	
	(должность и ФИО руководителя)
	
	


4.2. [bookmark: _Toc457758888][bookmark: _Toc457767181]Наименования организаций-разработчиков
	1
	Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ), город Казань

	2
	СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», город Санкт-Петербург

	3
	Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург

	4
	ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруда России, город Москва



